	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Уличный тренажер «Гребля»
Примерный эскиз
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	Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде корпуса верхнего  и корпуса нижнего, установленного на платформе, рычажной системы, сидений и рукоятей.

	
	
	Внешние размеры
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	Длина, мм ± 50 мм
	1750

	
	
	Ширина, мм ± 50 мм
	1050

	
	
	Высота, мм (в состоянии покоя) ± 50 мм
	772

	
	
	Комплектация

	
	
	Болт анкерный, шт.
	4

	
	
	Тренажер, шт. 
	1

	
	
	Тренажер гребной сдвоенный

	
	
	Уличный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным.
Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы.

	
	
	Платформа
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	Платформа представляет собой конструкцию из листовой стали, толщиной не менее 4,0 мм, размеры должны быть не менее 754х260х40мм., должна быть покрыта порошковой краской.

	
	
	Корпус нижний

	
	
	Корпус нижний представляет собой конструкцию из листовой стали, толщиной 2,5 мм. Габариты корпуса нижнего не менее 890х198х108 мм.

	
	
	Корпус верхний

	
	
	Корпус верхний представляет собой конструкцию из листовой стали, толщиной 2,5 мм. Габариты корпуса верхнего не менее 1748х1048х560 мм. 
К корпусу крепятся рукоятки из трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной стенки не менее 2,8 мм. На корпусе установлены пластиковые сидения.
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