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Игровой комплекс Romana 101.07.00
	Габаритные

 размеры, м
	Длина (L)
	4900

	
	Ширина (B)
	3800

	
	Высота (H)
	4330

	Размеры площадок, мм
	900х900

	Высота размещения площадок, мм
	950 и 1550

	 Возраст ребенка
	от 7 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет
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[image: image3.png]Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.
Комплектация: 
· Крыша - 1  шт;

· Площадка 900*900 мм - 2 шт;

· Лестница входная h=950 мм - 1 шт;

· Переход ступенчатый - 1 шт;
· Горка h=950 мм - 1 шт;

· Горка h=1550 мм - 1 шт;
· Ограждение – 5 шт;

· Обойма – 16 шт;
· Стойка – 8 шт.

Материалы:

· Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

· Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

· Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

· Оцинкованный крепеж;

· Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
· Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
· Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 6880*6620 мм.
В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм
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