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	Габаритные

размеры, мм
	Длина (L)
	1510

	
	Ширина (B)
	1430

	
	Высота (H)
	1840

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


Песочница должна быть предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 
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Стенки песочницы оформлены в виде бортов корабля. На «носу» установлена скамейка и принт «якорь». На «бортах» и «корме» также установлены скамейки. «Корма» песочницы имеет стену высотой 1420мм. с установленным на ней флагом. Песочница выполнена из фанеры толщиной 18мм. 

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 

Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 310 мм. 
Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4430*4430 мм.
Зона площадки: 
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