	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Скамья
[image: Romana 302]
	 

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	1914

	
	
	Ширина, ±20 мм
	350

	
	
	Высота, ±20 мм
	465

	
	
	Комплектация

	
	
	Опора, шт.
	2

	
	
	Настил сиденья, шт.
	1

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.
Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов в грунт-колодцы. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным образом.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность

	
	
	Опора

	
	
	Опора конструктивно должна состоять из двух стоек высотой не менее 460 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм, и скобы, соединяющей стойки. Скоба должна быть изготовлена из стального листа толщиной не менее 2,5 мм. Габаритные размеры скобы не менее 290*50*50 мм.

	
	
	Настил сиденья

	
	
	[bookmark: _GoBack]Настил сиденья должен состоять из каркаса сиденья и сиденья.  Каркас сиденья должен состоять из двух балок длиной не более 1905 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Между двумя балками каркаса равномерно по длине должны быть приварены по контуру прилегания четыре скобы размерами не менее 295*40*55 мм, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. К скобам каркаса посредством резьбовых соединений должен быть присоединен настил сидения размерами не менее 1840*320 мм, изготовленный из фанеры, повышенной водостойкости (ФОФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. Каркас должен быть присоединен к скобам опор
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