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Romana 112.08.00
	Габаритные

размеры, мм
	Длина (L)
	5270

	
	Ширина (B)
	1070

	
	Высота (H)
	1670

	Срок службы, (не менее).
	5 лет
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Игровой элемент, предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделие предназначено для гармоничного развития детей от 7 до 14 лет.
Лаз представляет собой конструкцию в виде гусеницы, состоит из самого лаза, декоративных боковин, площадки и сидения.

Комплектация:
- Боковина – 2 шт. Боковина должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ с высокой водо- и износостойкостью толщиной не менее 15 мм и крепиться посредством резьбовых соединений и кронштейнов к раме. На боковинах имеется декоративный рисунок, нанесенный методом УФ-печати;
- Лаз – 1 шт. Состоит из 2-х поручней длиной не менее 1700 мм из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм; скобы – 6 шт, изготовленной из металлической трубы  размерами не менее 20*2,8 мм длиной не менее 1180 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм; 4-х угольников изготовленных из гнутой трубы размерами не менее 40*3 мм длиной не менее 665 мм, угол гиба должен быть не более 125 градусов;
- Площадка – 1 шт. Площадка размерами не менее 993*746 мм должна быть выполнена из влагостойкой фанеры  ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм;
- Опора – 2 шт. Представляет собой гнутую П-образную трубу, изготовленную из трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки диаметром 2,8 мм. Габариты после гибки по осям гиба 1170 мм на 660 мм;
- Сидение – 1 шт. Сидение должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 18 мм.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж лаза производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 600 мм Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм. Размер площадки не менее 8300*4070 мм. 
Зона безопасности: 
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