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Romana 110.08.00 Горка
	Габаритные

размеры, мм
	Длина (L)
	5280

	
	Ширина (B)
	1020

	
	Высота (H)
	2680

	Высота ската, мм
	1550

	Минимальный возраст ребенка
	6-12 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет
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Горка предназначена для размещения на территориях детских дошкольных учреждений, парков, в дворах и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей   в возрасте от 6 до 12 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.  
Изделие должно состоять из лаза, с помощью которой можно попасть на площадку с выходом на горку, и горки h=1550 мм. Горка должна иметь стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. В целях безопасности на стартовом участке горки должны быть предусмотрены защитные боковые экраны.
Комплектация:
- Лаз выгнутый h=1550 – 1 шт. Опора должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм, имеет дугообразную форму с габаритными размерами 1700*1350 мм. К опорам должны крепиться поручни дугообразной формы, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Ступени размерами не более 100*750 мм, не более 102*750 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм;
- Скат горки – 1 шт. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм размерами не менее 500*3125 мм. В нижней части ската стальной лист должен быть подвернут с радиусом закругления не более r=60 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 2092 мм и торможения длиной не менее 468 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. Угол наклона участка скольжения должен составлять 37 градусов. Плинтус должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 10 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 220 мм;
- Боковина – 2 шт. Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, размерами 660*580 мм. На расстоянии 145 мм от боков и 140 мм от верхней части боковины должны быть выполнены вертикальные овальные отверстия размерами 80*300мм с радиусом закругления сверху и снизу  не менее 40мм. Центральная часть боковины должна быть украшена фантазийным узором;
- Настил – 1 шт. Настил должен быть изготовлен из водостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм (имеет антискользящее покрытие) размерами не более 900*900;
- Несущая стойка – 4 шт. Из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Обойма – 10 шт. Из стальных хомутов, облитых пластиком.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской акрилата и покрыты лаком Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 600 мм. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм. Размер площадки не менее 8780*4020 мм. 
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Зона безопасности: 
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