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Romana 205.01.00 «Скалолаз»
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	Габаритные

размеры, мм
	Длина (L)
	2022

	
	Ширина (B)
	1120

	
	Высота (H)
	2082

	Возраст занимающихся
	от 7 лет

	Нагрузка на комплекс, кг, не более
	250

	Количество одновременно занимающихся, не более
	2

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе для пользователей от 7 лет. 
Скалолаз должен быть изготовлен из двухстороннего щита-скалолаза, который должен быть закреплен между двумя стойками. Для более жесткой фиксации изделия при установке к каждой стойке должны крепиться по одному упору. 

Комплектация:

- Несущие стойки h=2680 – 2 шт. Изготавливаются из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Скалолаз двусторонний – 1 шт. Два щита размерами не менее 690*1760 мм, которые должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Двухсторонний скалолаз должен быть установлен между двумя перекладинами длиной 780 мм, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. На каждом щите скалолаза должны быть вырезаны два ряда сквозных отверстий для ног в зеркальном отражении, расстояние между осями отверстий по горизонтали не менее 400 мм, расстояние между отверстиями по вертикали в одном ряду – не менее 300 мм. В результате стяжки двух плит отверстия становятся не сквозными;
- Упор – 2 шт. Изготовлен из гнутой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм толщиной стенки не менее 2,8 мм длиной не менее 2605 мм;
-  Обойма – 6 шт. Используется для присоединения встраиваемых элементов к стойкам. Состоит из стальных хомутов, облитых пластиком; 
- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками;

- все крепежные элементы должны быть оцинкованы;

- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 800 мм.
Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4970*4070 мм. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.

Зона безопасности: 
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