	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз
[image: ]
	Конструктивно спортивное оборудование должно представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и различных встраиваемых элементов. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) ±20 мм
	1960

	
	
	Длина (мм) ±20 мм 
	6421

	
	
	Ширина (мм) ±20 мм
	4407

	
	
	Комплектация

	
	
	Площадка 900 мм, шт.
	6

	
	
	Лаз цепной трехрядный, шт.
	1

	
	
	Рукоход прямой, шт.
	1

	
	
	Рукоход-змейка, шт.
	1

	
	
	Платформа «Шаги», шт.
	1

	
	
	Лестница входная, шт.
	2

	
	
	Лаз горизонтальный круговой, шт.
	1

	
	
	Прямое бревно, шт.
	1   

	
	
	Цепной мост, шт.
	1

	
	
	Переход прямой
	1

	
	
	Ограждение 900 мм(1), шт.
	8

	
	
	Арка, шт.
	8

	
	
	Поручень 1800 мм, шт.
	4

	
	
	Стойка, шт.
	24

	
	
	Лестница входная 650, шт.

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 700*447*1747 мм (+-20мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1449 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Габаритные размеры боковин не менее 409*1289 мм. Ступени размерами не более 150*412 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 412 мм, ширина и высота не менее 108 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 64*408 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм.

	
	
	Площадка 900

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм

	
	
	Лаз цепной трехрядный

	
	
	Лаз цепной  трехрядный должен состоять из:
- перекладина большая – 2 шт.;
- перекладина малая – 14 шт.;
- отвод – 4 шт.;
- цепь – 4 шт,
- скоба – 8 шт.
Габаритные размеры лаза цепного должны быть не более 1740*1840 мм.
Перекладины большие должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 1680 мм диаметром не менее 42,3 мм с толщиной трубы не менее 2,8 мм. Оба торца перекладин должны быть обжаты до диаметра не более 33,5 мм для установки обойм.
В каждой перекладине должны быть предусмотрены отверстия для закрепления четырех скоб, к которым должны крепиться цепи длиной не более 1725 мм.  Скобы должны представлять собой крюки, изготовленные из металлического прута диаметром не менее 8 мм, не более 9 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а, изготовленная методом контактной электросварки, калибра 25 мм, с распорками, с габаритами звена не менее 20x18,5 мм, толщиной звена не менее 6 мм, размер внутреннего размера по ширине не более 8 мм, предельное отклонения размеров калибра в звеньях цепи не более  значений в ±0,99 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин.
Четыре цепи должны быть закреплены между двумя перекладинами большими на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Между первой и второй цепями, а также между третьей и четвертой цепями должны быть закреплены пять малых перекладин с расстоянием не более 295 мм между осями соседних перекладин. Между второй и третьей цепями должны быть закреплены четыре малых перекладин. Расстояние между осями первой малой перекладины и большой перекладины в этом ряду должно быть не более 440 мм, не более 443 мм. Перекладины малые должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм.
Цепной лаз должен крепиться при помощи отводов к стойкам комплекса.

	
	
	Рукоход прямой

	
	
	Рукоход должен состоять из  каркаса и двух отводов.
Каркас рукохода должен состоять из:
- балка – 2 шт.;
- скоба – 2 шт.;
- поперечина -  3 шт.
Боковые балки должны быть длиной не более 1165 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Торцы балок должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум скобам.
Поперечины длиной не более 600 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 мм от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин.
Скобы должны представлять собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 25*2,8 мм длиной не менее 1305 мм, длина центральной части должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 257 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 75 мм, угол гиба  - 90 градусов.
На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения уникального отвода. 
Габаритные размеры рукохода 935*1680 мм. Присоединяется к стойкам при помощи отводов и болтовых соединений

	
	
	Рукоход-змейка

	
	
	Рукоход должен состоять из  каркаса и двух отводов.
Каркас рукохода должен состоять из:
 - балка – 1 шт.;
- скоба 1 – 2 шт.;
- скоба 2 -  2 шт.;
- угловая скоба  -  2 шт.
 Центральная балка должна быть длиной не более 1165 мм, изготовлена из металлической трубы размерами не менее 32*2,8 мм. Оба торца балки должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум скобам посередине.
Скобы1 должны представлять собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 25*2,8 мм длиной не менее 1305 мм, длина центральной части должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 257 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 75 мм, угол гиба  - 90 градусов.  На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию  диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения уникального отвода.
 Скобы 2 должны представлять собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 20*2,8 мм длиной не менее 880 мм, длина центральной части должна составлять не менее 325 мм, длина боковых частей не менее 330 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм, угол гиба  - 90 градусов.  
Угловые скобы должны представлять собой изогнутую под углом 90 градусов металлическую трубу размерами не менее 20*2,8 мм длиной не менее 575 мм, длина центральной части должна составлять не менее 300 мм, длина боковых частей не менее 330 мм.
Оба конца скоб2 и угловых скоб должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от торцов скоб и приварены к центральной балке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон балки, начиная и заканчивая угловыми скобами таким образом, чтобы лаз имел форму стилистической змейки.  Причем один из торцов угловой скобы должен быть приварен к скобе 1, а другой торец угловой скобы должен быть приварен к центральной балке.
Габаритные размеры рукохода не менее 935*1800 мм. Присоединяется к стойкам при помощи отводов и болтовых соединений.

	
	
	Платформа «Шаги»

	
	
	Платформа «Шаги» должна состоять из двух перекладин с присоединенными опорами для ног и двух поручней. Металлические перекладины длиной не менее 1680 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. На каждую перекладину должны быть установлены по 4 пластиковые опоры для ног на расстоянии 365мм между осями опор. Опоры представляют собой изделия из особо прочного пластика, форма опор – трапеция с закругленными углами. Опоры должны быть закреплены на перекладине на высоте не менее 355 мм над уровнем земли. Две платформы  «Шаги» должны быть установлены между стойками площадок на  расстоянии не менее, чем 900 мм по осям стоек.  На высоте не более 900 мм, не менее 895 мм от уровня установки пластиковых опор шагохода между стойками площадок должны быть установлены при помощи обойм и резьбовых соединений поручни длиной не менее 1680 мм, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 32*2,8 мм

	
	
	Лаз горизонтальный круговой

	
	
	Лаз горизонтальный должен состоять их двух поручней лаза, шести скоб и четырех угольников лаза.  Поручень лаза должен состоять из центральной перекладины и трех поручней. Центральная перекладина длиной не менее 1700 мм должна состоять из металлической трубы  размерами не менее 40*3 мм. К центральной перекладине должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 925 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более  r=50 мм. Прямой верхний горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 175 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 275 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Поручни должны быть приварены боковыми стенками к перекладине горизонтальными участками вверх, крайний поручень -  на расстоянии не более 65 мм от торца перекладины;  расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм. Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из  металлической трубы  размерами не менее 20*2,8 мм длиной не менее 1180 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 430 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 275 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от  торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для последовательной установки в поручни двух параллельно устанавливаемых поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. Угольники лаза служат для присоединения горизонтального лаза к площадкам комплекса.  Угольник должен быть изготовлен из металлической трубы размером не менее 40*3 мм в виде буквы «Г». Горизонтальные торцы угольников лаза должны вставляться в оба торца перекладины поручня лаза и закрепляться резьбовым соединением. Нижние вертикальные торцы угольников лаза должны закрепляться резьбовым соединением к площадкам комплекса.

	
	
	Переход («Прямое бревно»)

	
	
	Верхний деревянный участок бревна должен быть закреплен посредством резьбовых соединений к раме перехода. Доски должны быть изготовлены из фанеры толщиной 15 мм с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Рама перехода должна быть длиной не менее 1800 мм и быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм. Стойки, на которых закрепляется площадка, к которой присоединяется переход, , должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 76*2 мм

	
	
	Переход подвесной («Цепной мост»)

	
	
	Цепной мост должен состоять из досок, закрепленных при помощи резьбовых соединений между двумя цепями.  Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а, изготовленная методом контактной электросварки, калибра 25 мм, с распорками, с габаритами звена не менее 20x18,5 мм, толщиной звена не менее 6 мм, размер внутреннего размера по ширине не более 8 мм, предельное отклонения размеров калибра в звеньях цепи не более  значений в ±0,99 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин. Цепи должны крепиться между двумя площадками. В целях безопасности детей для исключения случаев проваливания ног между досками мостика под цепным переходом должен быть расположен переход прямой, (см ниже «переход прямой»). Качающийся настил дополнительно поддерживается «Л»-образными цепными связями, закрепленными на двух продольных балках длиной 1680 мм из трубы диаметром 42,3мм.

	
	
	Переход прямой

	
	
	Переход должен состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 1800*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры перехода должны быть не более 1800*900 мм

	
	
	Ограждение 900 мм(1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из:
- перемычки ограждения,
- боковины,
- двух отводов.
Перемычка ограждения должна состоять из:
-  металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса; 
К ушкам перемычки должна быть присоединена при помощи болтовых соединений боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Боковина должна иметь размеры 680*755 мм. В ней должны быть выполнены два вертикальных продолговатых отверстия.

	
	
	Арка

	
	
	Арка представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  арки к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
Две стойки длиной 1203+-1мм должны быть  изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. Верхние и нижние части стоек должны быть поджаты до половины диаметра. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. 
Расстояние между осями стоек  должно составлять не менее 630+-10мм.

	
	
	Поручень 1800 мм

	
	
	Поручень устанавливается для безопасного нахождения детей на цепном мостике и на платформе «Шаги».   Поручень должен состоять из трубы  диаметром 42,3 мм с обжатыми концами, и двух отводов для крепления к стойкам комплекса
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	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки, встраиваемое оборудование и ограждения
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