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Игровой комплекс Romana 101.56.00
	Габаритные

размеры, м
	Длина (L)
	1300

	
	Ширина (B)
	1140

	
	Высота (H)
	2070

	 Возраст ребенка
	3-7 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет
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Игровой комплекс для тематических игр, предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и фанерных элементов, установленную на забетонированные стойки.
Комплектация:

· Крыша - 1  шт;

· Арка – 1 шт;
· Ограждение 700 мм – 2 шт;

· Счеты – 1 шт;

· Обойма – 10 шт;

· Стойка h=1460 мм – 4 шт.
Материалы: 
· Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

· Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

· Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

· Оцинкованный крепеж;

· Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
· Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
· Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4000*3900 мм.
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