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	Габаритные

размеры, м
	Длина (L)
	16500

	
	Ширина (B)
	10500

	
	Высота (H)
	4500

	Размеры площадок, мм
	900х900

	Высота размещения площадок, мм
	650, 950, 1100, 1250, 1400, 1550

	 Возраст ребенка
	От 7 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.
Комплектация:

· Крыша - 11  шт;

· Площадка 900*900 мм - 21 шт;

· Лестница входная h=1250 мм - 2 шт;

· Лестница входная h=650 мм - 4 шт;

· Переход прямой - 8 шт;
· Переход подвесной - 2 шт;
· Лестница вертикальная h=2060 мм - 4 шт;
· Лаз круговой - 4 шт;
· Лаз винтовой - 1 шт;
· Лаз выгнутый – 4 шт;
· Лаз змейка - 1 шт;
· Лаз лестница - 4 шт;
· Рукоход прямой - 2 шт;
· Рукоход змейка - 2 шт;
· Горка спиральная – 1 шт;
· Горка h=950 мм - 4 шт;

· Горка h=1250 мм - 1 шт;

· Горка h=1550 мм - 2 шт;
· Горка спиральная h=1550 – 1 шт;
· Ограждение 900 – 59 шт;

· Ограждение 1800 – 12 шт;

· Обойма – 246 шт;

· Стойка h=1760 – 4 шт;

· Стойка h=1910 – 4 шт;

· Стойка h=2210 – 8 шт;
· Стойка h=2360 – 16 шт;

· Стойка h=2660 – 16 шт;

· Стойка h=3260 – 20 шт.
Материалы:

· Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

· Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

· Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

· Оцинкованный крепеж;

· Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
· Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
· Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.
Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 19500*14500 мм.
В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.
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