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Romana 303.04.00 «Ограждение»
	Габаритные

размеры, мм
	Длина
	1825

	
	Высота
	450
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Ограждение предназначено для декоративного ограждения территорий во всех климатических зонах. Устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке. Изделие представляет собой сборно-разборную сварную металлоконструкцию. Каждое ограждение должно быть изготовлено из последовательно соединенных между собой четырех цветов, цветы должны быть соединены листочками и перемычками между бутонами.
Ограждение должно представлять собой столбик и само ограждение. Столбик высотой не более 400 мм над уровнем площадки должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Верхний торец столбика должен быть закрыт пластмассовой заглушкой.  К столбику ограждения с двух сторон должны быть приварены металлические ушки для соединения с основанием ограждения. Дуги1 длиной не менее 570 мм с радиусом гиба не более r=180 мм. Торцы верхних дуг1 должны быть приварены к центральным частям нижних дуг, образуя лепестки цветов. Дуги2 длиной не менее 285 мм с радиусом гиба не более r=180 мм Верх ограждения должен состоять из последовательно соединенных тремя горизонтальными перемычками четырех колец (бутонов цветов), четырех вертикальных перекладин, представляющих собой стебли цветов, приваренных к кольцам, и двух конечных перемычек, приваренных между конечными кольцами и стойками основания ограждения.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Монтаж изделия производится путем бетонирования вертикальных стоек на глубину не менее 150 мм.
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