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	Габаритные

размеры, м
	Длина (L)
	11700

	
	Ширина (B)
	10200

	
	Высота (H)
	5400

	Размеры площадок, мм
	900х900

	Высота размещения площадок, мм
	950, 1100, 1250, 1400, 1550

	 Возраст ребенка
	От 7 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки. 
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Комплектация:

· Крыша – 6 (4+2)  шт;

· Площадка 900*900 мм - 12 шт;

· Лестница входная h=1250 мм - 1 шт;

· Лестница входная h=950 мм - 2 шт;

· Переход прямой - 5 шт;
· Переход ступенчатый - 1 шт;

· Лаз круговой - 3 шт; 
· Лаз выгнутый – 1 шт;

· Лаз змейка - 1 шт;

· Арка с канатом – 1 шт;

· Горка спиральная h=1550 – 2 шт;
· Горка h=950 мм - 2 шт;

· Горка h=1250 мм - 3 шт;

· Ограждение 900 – 22 шт;

· Ограждение 1800 – 10 шт;

· Обойма – 126 шт;

· Стойка h=1760 – 2 шт;

· Стойка h=1910 – 4 шт;

· Стойка h=2060 – 4 шт;

· Стойка h=2210 – 4 шт;

· Стойка h=2660 – 4 шт;

· Стойка h=2960 – 12 шт;

· Стойка h=3260 – 8 шт.

Материалы:

· Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

· Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

· Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

· Оцинкованный крепеж;

· Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
· Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
· Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.
Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 15500*14200 мм.
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В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм. 
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