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Romana 110.10.00 Горка «Медведь»
	Габаритные

размеры, мм
	Длина (L)
	2440

	
	Ширина (B)
	1200

	
	Высота (H)
	1610

	Высота ската, мм
	650

	Минимальный возраст ребенка
	3-7 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


[image: image1.png]
Горка предназначена для размещения на территориях детских дошкольных учреждений, парков, в дворах и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей   в возрасте от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.  
Изделие должно состоять из лестницы входной, с помощью которой можно попасть на площадку с выходом на горку, и горки h=650 мм. Площадка с двух сторон должна иметь декоративные ограждения, оформленные в виде медведя, обеспечивающие безопасное нахождение детей на игровом изделии. Горка должна иметь стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. В целях безопасности на стартовом участке горки должны быть предусмотрены защитные боковые экраны.
Комплектация:
- Лестница входная h=650 – 1 шт. Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1449 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Габаритные размеры боковин не менее 409*1289 мм. Ступени размерами не более 150*412 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 64*408 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм;

- Скат горки – 1 шт. Изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 495*1364 мм. В нижней части ската стальной лист должен быть изогнут с радиусом закругления не более 60 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 596 мм и торможения длиной не менее 268 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. Угол наклона участка скольжения должен составлять 37 градусов. Длина горки – 1088 мм. Поверху скат горки должен укреплять плинтус, который должен присоединяться к борту горки болтовыми соединениями. Плинтус должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм;
- Ограждение – 2 шт. Изготовлена в виде контура туловища медведя из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Размеры туловища 1500*1465 мм. Декоративное покрытие наносится методом UF-печати;

- Настил – 1 шт. Настил должен быть изготовлен из водостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм (имеет антискользящее покрытие) размерами не более 900*1044 мм;
- Опора – 2 шт. Изготовлена из гнутого стального листа толщиной 2,5мм. Длина опор – не менее 493 мм.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской акрилата и покрыты лаком Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 600 мм. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм. Размер площадки не менее 5950*5000 мм. 
[image: image2.jpg]&kl l;ﬂ E:ﬂ ﬁl@ﬂ]ﬂj

@

ROMANMA

EamHas 6ecnnatHas anHMa no Bcen Poccum
8 800 2500 669

E-mail: romana@romana.ru  www.romana.ru




Зона безопасности: 
[image: image2.jpg]

[image: image3.jpg]


[image: image4.emf]21м

2

1

5

0

0

2000

1500

5950

5

0

0

0

21м

2

1

5

0

0

2000

1500

5950

5

0

0

0

