	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз

	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±50 мм)
	5460

	
	
	Ширина, мм (±50 мм)
	3370

	
	
	Высота, мм (±50 мм)
	2706

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт.
	10

	
	
	Перекладина l=1386 мм, шт.
	3

	
	
	Перекладина l=686 мм, шт.
	6

	
	
	Шведская стенка, шт.
	1

	
	
	Скамья, шт.
	2

	
	
	Обойма 108, шт.
	22

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. 
Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. 
Изделие должно быть антивандальным.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. 

	
	Стойка

	
	
	Первая и вторая стойки должны быть длиной (вместе с бетонируемой частью) не менее 3600 мм, третья стойка должна быть длиной (вместе с бетонируемой частью) не менее 3400 мм, четвертая – не менее 3200 мм, пятая – не менее 2500 мм, шестая – не менее 2200 мм, седьмая, восьмая, девятая и десятая – длиной 1000 мм. Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм

	
	Перекладина l=1386 и 686 мм

	
	
	Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы указанной длины диаметром не менее 34 мм с толщиной стенки не менее 5 мм. Оба конца перекладины должны крепиться на одинаковой высоте между двумя смежными стойками комплекса.

	
	Скамья

	
	
	Скамья для пресса должна быть изготовлена из фанеры ФОФ толщиной не менее 30 мм

	
	Шведская стенка

	
	
	[bookmark: _GoBack]Шведская стенка должна быть изготовлена из металлических труб размерами не Ø33,5*2,8. Габаритные размеры должны быть не менее 2134*1389 мм

	
	Обойма 108

	
	
	Хомут алюминиевый в сборе состоит из двух алюминиевых полуобойм. Размер хомута в сборе 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий.
Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. 
Полуобоймы покрашены порошковой краской.
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