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Игровой комплекс Romana 112.07.00
	Габаритные

 размеры, мм
	Длина (L)
	3770

	
	Ширина (B)
	2800

	
	Высота (H)
	1780

	 Возраст ребенка
	7-14 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет
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Игровой элемент, предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделие предназначено для гармоничного развития детей от 7 до 14 лет.
Комплектация:

· Панель треугольная - 2 шт. Рама треугольная изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Влаго- и износостойкая фанера ФСФ толщиной не менее 15 мм. К панели должны крепиться не менее четырнадцати зацепов для лазания по ним;

·  Лаз – 1 шт. Состоит из 2-х поручней длиной не менее 1680 мм из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм; скобы – 6 шт, изготовленной из металлической трубы  размерами не менее 20*2,8 мм длиной не менее 1180 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм; 4-х угольников изготовленных из гнутой трубы размерами не менее 40*3 мм длиной не менее 665 мм, угол гиба должен быть не более 125 градусов;

· Несущие стойки – 2 шт. Изготавливаются из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

· Обоймы – 6 шт. Используются для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж лаза производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 600 мм Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм. Размер площадки не менее 6800*5700 мм. 
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Площадка:
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