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	Габаритные

размеры, мм
	Диаметр
	1030

	
	Высота
	980

	Возраст занимающихся
	от 3 до 7 лет

	Нагрузка на комплекс, кг, не более
	75

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


Изделие для тематических игр, предназначено для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размещается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках.
Конструктивно карусель должна быть выполнена в виде платформы узла вращения, стойки и поручней. 

Комплектация:
- Элемент платформы – 8 шт. Изготовлена из стального листа толщиной не менее 1,5 мм, не более 2 мм. Готовая платформа представляет собой жесткую коробчатую конструкцию в виде условно треугольного сектора с габаритными размерами не менее 395*450мм. Платформы должны соединяться между собой резьбовыми крепежными элементами, не менее трех с каждой стороны. Платформа должна быть изготовлена из перфорированного металлического полотна. Перфорация металла предусмотрена для исключения процесса скольжения ног при движении по настилу;
- Стойка – 1 шт. Длиной не менее 745 мм, не более 750 мм, изготовлена из металлической профильной трубы размерами  не менее 60*60*3 мм;
- Узел вращения – 1 шт. Состоит из шпиля и узла подшипникового;
- Поручень – 4 шт. Изготовлен из условно «Г» образной металлической трубы длиной не менее 990 мм диаметром не менее 33,5 с толщиной стенки не менее 2,8 мм.
Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт, грунтозацепов или анкеров. Кронштейны зацепа бетонируются на глубину 650 мм от поверхности площадки.
Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки диаметром не менее 5100 мм. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 150 мм.

Зона безопасности: 
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