	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Качели
Примерный эскиз
[image: ]
	1
	Конструктивно качели должны быть выполнены в виде опорной конструкции из опор и стоек, соединенных перекладиной, на которой подвешена качель цепная с помощью подшипниковых узлов.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, ±20 мм
	1540

	
	
	
	Ширина, ±20 мм
	990

	
	
	
	Высота, ±20 мм
	1540

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	
	Опора, шт.
	2

	
	
	
	Перекладина, шт.
	1

	
	
	
	Качель цепная, шт.
	1

	
	
	
	Узел подшипниковый, шт.
	2

	
	
	
	Качели

	
	
	
	Качели одинарные предназначены для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте от 1 до 3 лет. Могут эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Изделие состоит из стоек и качели с сидением, спинкой и поручнями. Металлические детали  должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.  Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 600 мм

	
	
	
	Стойка

	
	
	
	Представляют собой сварную металлоконструкцию и состоят из трубы, диаметром 48 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 1360 мм, обжатой с одной стороны на длину 70 мм. К трубе приварен отрезок, для крепления перекладины, изготовленный из трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм. К нижним частям стоек привариваются по всему контуру пластины, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 4 мм размерами не менее 150*150 мм для лучшего зацепа при бетонировании стоек.

	
	
	
	Опора

	
	
	
	Выполнена в виде согнутой трубы (радиус закругления не менее r=76мм) из металлических горячедеформированных круглых труб диаметром не менее 48 мм, толщиной стенки не менее 3 мм. Для покрытия используется краска, предназначенная для полимеризации в стандартных печах, для наружного применения, имеющая высокую устойчивость к лучам и высокое сопротивление изменению цвета и глянца с течением времени. На расстоянии 70 мм от гиба приваривается согнутый кронштейн, изготовленный из металлического листа толщиной 4 мм, размерами не менее 209*94*68 мм. В опоре должны иметься не менее двух сквозных отверстий для закрепления в них перекладины с помощью болтовых соединений

	
	
	
	Перекладина

	
	
	
	Перекладина должна быть выполнена из прямой металлической круглой трубы диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3,0 мм. Для покрытия используется краска, предназначенная для полимеризации в стандартных печах, для наружного применения, имеющая высокую устойчивость к лучам и высокое сопротивление изменению цвета и глянца с течением времени. Перекладина должна крепиться к опорам стоек посредством болтовых соединений. Длина: 980 (±10 мм), мм

	
	
	
	Узел подшипниковый

	
	
	
	На узел подшипниковый должна крепиться цепная качель. Уникальный подшипниковый исключает возможность обрыва цепи в месте подвески. Должен состоять из:
-накладки;
- корпуса;
- оси;
Накладка должна представлять собой деталь габаритными размерами в развертке 80*238 мм, изготовленную из горячекатанного металлического листа толщиной не менее 4 мм. Деталь сгибается посередине, расстояние между двумя согнутыми параллельными частями накладки 25 мм. Согнутая часть накладки представляет собой прямоугольный корпус, габаритами не менее 80*109 мм. В верхней части согнутой детали имеется сквозное отверстие диаметром не менее 59мм с сопряженным прямоугольным отверстием снизу шириной 14,5мм. В сквозное отверстие накладки должна вставляться перекладина, накладка должна закрепляться на перекладине посредством одинарного болтового соединения.
Корпус подшипникового узла защищает подшипник от внешних повреждений, должен представлять собой деталь габаритными размерами в развертке не менее 36*160 мм, изготовленную из холоднокатанного металлического листа толщиной не менее 3 мм. Деталь сгибается посередине, радиус гиба должен составлять не менее 20 мм.
Корпус с подшипником должен вставляться посередине между щечками накладки и закрепляться между ними осью подшипника длиной 40 мм и диаметром не более 17 мм.

	
	
	
	Качель цепная

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Должна быть цепь сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а, с габаритами звена не менее 20x18,5 мм, толщиной звена не менее 6 мм, размер внутреннего размера по ширине не более 8 мм, На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин.
Длина цепи: 1300(±100 мм), мм
Сиденье в сборе имеет размеры 440х235х214. Сиденье представляет собой обрезиненный металлокаркас с амортизирующими бортиками сиденья, четырьмя боковыми перекладинами, ободом. 
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