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Romana 110.02.00-01
	Габаритные

размеры, мм
	Длина (L)
	2036

	
	Ширина (B)
	640

	
	Высота (H)
	1760

	Высота ската, мм
	950

	Минимальный возраст ребенка
	6-12 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет
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Горка предназначена для размещения на территориях детских дошкольных учреждений, парков, в дворах и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей   в возрасте от 6 до 12 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.  

Комплектация:
- Лестница – 1 шт. Стойки лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2,8 мм, не более 42*3мм. Перекладины длиной не более 536 мм, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм, должны быть поджаты до середины диаметра на расстоянии не более 25 мм от торцов и приварены по периметру прилегания между стойками лестницы на расстоянии не менее 300 мм между осями перекладин. Нижняя перекладина должна быть приварена на расстоянии не более 300 мм от нижних торцов стоек лестницы. Поручни лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 15*2,8 мм, которая должна быть согнута в двух местах;
- Скат горки – 1 шт. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм размерами не менее 500*1860 мм. В нижней части ската стальной лист должен быть подвернут с радиусом закругления не более r=60 мм. На скате должны быть участки скольжения и торможения (конечный), радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов. Длина горки – 1480 мм. Плинтус должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 10 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм;
- Ограждение – 2 шт. Ограждение должно состоять из защитных боковых экранов, изготовленных из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, в виде четырехлепесткового цветка;
- Настил – 1 шт. Настил должен быть изготовлен из водостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм (имеет антискользящее покрытие) размерами не более 350*534мм.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской акрилата и покрыты лаком Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 600 мм. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм. Размер площадки не менее 5450*3650 мм. 
Зона безопасности: 
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E-mail: romana@romana.ru  www.romana.ru
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