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Игровой комплекс Romana 101.28.00
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	Габаритные

размеры, мм
	Длина
	6650

	
	Ширина
	5200

	
	Высота
	4300

	Размеры площадки, мм
	900х900

	Высота размещения площадок, мм
	1250

	Срок службы, (не менее).
	5 лет

	Возраст ребенка
	от 7 лет

	Вес занимающегося
	не более 50 кг

	Рост занимающегося
	не более 1400 мм


[image: image2.jpg]&kl l;ﬂ E:ﬂ ﬁl@ﬂ]ﬂj

@

ROMANMA

EamHas 6ecnnatHas anHMa no Bcen Poccum
8 800 2500 669

E-mail: romana@romana.ru  www.romana.ru




Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.
Комплектация:

· Крыша декоративная – 5 (3+2)  шт; 
· Флаг – 5 шт;

· Штурвал – 1 шт;
· Площадка 900*900 мм - 7 шт;
· Лестница входная h=1250 мм - 1 шт;
· Горка h=1250 мм - 2 шт;
· Лаз круговой - 2 шт;
· Лаз труба – 2 шт;

· Скалолаз – 2 шт;

· Ограждение 900 мм – 16 шт;

· Ограждение площадки – 8 шт;

· Обойма – 102 шт;

· Стойка h=3260 – 15 шт;

· Стойка h=3710 – 4 шт.
Материалы:

· Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для площадок и ограждений;

· Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

· Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

· Оцинкованный крепеж;

· Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
· Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
· Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 10650*8200 мм.
В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм
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