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Игровой комплекс Romana 101.33.00
	Габаритные
размеры, м
	Длина (L)
	5840

	
	Ширина (B)
	5230

	
	Высота (H)
	4500

	Размеры площадок, мм
	900х900

	Высота размещения площадок, мм
	1250, 1550

	 Возраст ребенка
	от 7 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет
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[image: \\ZISO\Work\Процессы\Каталог продукции\КАТАЛОГ 2017\КАТАЛОГ 2017 слитой\101\R 101.33.00 brown.png]Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.
Комплектация: 
· Крыша - 1  шт;
· Площадка 900*900 мм - 2 шт;
· Лестница входная h=1550 мм - 1 шт;
· Лестница вертикальная h=2060 мм - 2 шт;
· Горка h=1550 мм - 1 шт;
· [bookmark: _GoBack]Лаз круговой - 1 шт;
· Лаз винтовой – 1 шт;
· Скалолаз – 1 шт;
· Рукоход прямой – 1 шт;
· Ограждение – 5 шт;
· Обойма – 22 шт;
· Стойка h=2210 – 2 шт;
· Стойка h=3260 – 4 шт.

Материалы:
· Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;
· Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;
· Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;
· Оцинкованный крепеж;
· Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
· Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
· Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 8840*8730 мм.
В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.
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E-mail: romana@romana.ru  www.romana.ru





