[image: image1.png]ROMANM





Игровой комплекс Romana 109.12.00
	Габаритные

размеры, м
	Длина (L)
	3910

	
	Ширина (B)
	3910

	
	Высота (H)
	2220

	 Возраст ребенка
	от 3 лет

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


[image: image1.png]
Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 3 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, различных встраиваемых элементов и песочницы, установленную на забетонированные стойки.
Комплектация:

· Крыша - 2 шт;

· Арка №1 - 1 шт;
· Площадка 900х900 мм – 2 шт;
· Арка №2 - 2 шт;

· Песочница – 1 шт; 
· Ограждение 900 мм – 4 шт;

· Ограждение 1800 мм – 4 шт;

· Обойма – 36 шт;

· Стойки разновысотные -13 шт.
Материалы:

· Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

· Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

· Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

· Оцинкованный крепеж;

· Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
· Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
· Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.
Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 6900*6900 мм.
В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.
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Зона безопасности:
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