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	Габаритные

размеры, мм
	Длина (L)
	400

	
	Ширина (B)
	400

	
	Высота (H)
	375

	Срок службы, (не менее).
	5 лет


Столик для песочницы предназначен для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 
Изделие состоит из

- столешницы диаметром не менее 400 мм, не более 405 мм, выполненной из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), окрашенной высокоглянцевой отделочной краской синего цвета на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию;

- стойки, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Столешница должна крепиться к фланцу стойки, который   приваривается по всему периметру прилегания  к верхнему торцу стойки; фланец должен быть изготовлен  из металлического листа толщиной не менее 4 мм размерами не менее 140*140 мм.     
Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 640 мм.
Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. 
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